附件1

2025年国家计量比对项目汇总表

序号	项目编号	项目名称	比对类型	比对内容	主导实验室	截止时间	联系人
1	2025—基—01	直流电动势基准计量比对	A类	比对技术参数：直流电压

方法依据：JJG 719《直流电动势工作基准》

所用比对样品：传递标准电池组	中国计量

科学研究院	2025年12月	郑联英13581673842
2	2025—基—02	α、β平面源表面粒子发射率基准计量比对	A类	比对技术参数：α、β表面粒子发射率

方法依据：

JJF 1343《2πα、2πβ粒子发射率基准操作技术规范》

所用比对样品：活性区尺寸100 mm×150 mm大面积平面源，核素种类Am—241、C—14、Cl—36和Sr—90/Y—90	中国计量

科学研究院	2025年12月	张明13716506785
3	2025—基—03	平面度基准计量比对	A类	比对技术参数：平面度

方法依据：JJG 28《平晶》

所用比对样品：平面平晶	中国计量

科学研究院	2025年12月	康岩辉15010325338
4	2025—基—04	照度基准计量比对	A类	比对技术参数：照度

方法依据：JJG 245《光照度计》

所用比对样品：光度探测器及配套光电流计	中国计量

科学研究院	2025年12月	刘慧13161618917
5	2025—基—05	300 N力基准计量比对	A类	比对技术参数：力值

方法依据：

（1）JJG 734《力标准机》

（2）JJG 144《标准测力仪》

所用比对样品：力传感器TOP—Z30A—200 N	中国计量

科学研究院	2025年12月	白洋18301695036
6	2025—基—06	1 kg质量副基准

计量比对	A类	比对技术参数：质量

方法依据：JJG 99《砝码》

所用比对样品：1 kg不锈钢砝码	中国计量

科学研究院	2025年12月	吴頔15601357972
7	2025—基—07	布氏硬度基准计量比对	A类	比对技术参数：布氏硬度值

方法依据：JJG 147《标准金属布氏硬度块》

所用比对样品：高精度、高稳定性布氏硬度块	中国计量

科学研究院	2025年12月	侯晓东18319199643
8	2025—基—08	100 kN力基准计量比对	A类	比对技术参数：力值

方法依据：

JJG 734《力标准机》

JJG 144《标准测力仪》

所用比对样品：力传感器Z4A—100 kN	中国计量

科学研究院	2025年12月	白洋18301695036
9	2025—基—09	亮度基准计量比对	A类	比对技术参数：亮度

方法依据：JJG 211《亮度计》

所用比对样品：标准亮度计	中国计量

科学研究院	2025年12月	吕亮13671100568
10	2025—A—01	心脏除颤器校准装置计量比对	A类	比对技术参数：释放能量、心电信号电压、心率

方法依据：JJF 1149《心脏除颤器校准规范》

所用比对样品：心脏除颤器	北京市计量检测科学研究院	2025年12月	范培蕾15010026072
11	2025—A—02	平均颜色温度标准灯计量比对	A类	比对技术参数：平均颜色温度

方法依据：JJF 1976《平均颜色温度标准灯校准规范》

所用比对样品：平均颜色温度标准灯	中国计量科学研究院	2025年12月	刘慧13161618917
12	2025—A—03	医用注射泵和输液泵检测仪检定装置计量比对	A类	比对技术参数：流量

方法依据：JJG 1098《医用注射泵和输液泵检测仪》

所用比对样品：医用注射泵和输液泵检测仪	浙江省质量科学研究院	2026年6月	解卓丽13858054098
13	2025—A—04	γ辐射个人剂量当量HP(10)计量比对	A类	比对技术参数：累计剂量

方法依据：JJG 1009《X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪》

所用比对样品：γ辐射个人剂量当量仪	中国测试技术研究院	2025年12月	但玉娟19828966380
14	2025—A—05	铅单元素溶液标准物质计量比对	A类	比对技术参数：浓度

方法依据：

(1) JJF 1960《标准物质计量比对计量技术规范》

(2) HJ 776《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》

所用比对样品：100 mg铅单元素溶液标准物质	山东省冶金科学研究院股份有限公司	2025年12月	王莹莹18810510829
15	2025—A—06	化学需氧（CODCr）标准物质计量比对	A类	比对技术参数：化学需氧量

方法依据：

(1) JJF 1960《标准物质计量比对计量技术规范》

(2) HJ 828《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

所用比对样品：化学需氧量（CODCr）标准物质	山东非金属材料研究所	2025年12月	龚维13589026316
16	2025—区—01	华东大区精密露点仪标准装置计量比对	A类	比对技术参数：湿度

方法依据：JJG 499《精密露点仪》

所用比对样品：精密露点仪	上海市计量测试技术研究院	2025年12月	胡央丽15901801782
17	2025—区—02	华南大区工作测力仪检定装置计量比对	A类	比对技术参数：力值

方法依据：JJG 455《工作测力仪》

所用比对样品：数显工作测力仪	广东省计量科学研究院	2025年12月	朱国璋13924282046
18	2025—区—03	西北大区数字多用表校准装置计量比对	A类	比对技术参数：直流电压

方法依据：JJF 1587《数字多用表校准规范》

所用比对样品：数字多用表（六位半）	陕西省计量研究院	2025年12月	南璟13630283711
19	2025—区—04	东北大区转速表检定装置计量比对	A类	比对技术参数：转速

方法依据：JJG 105《转速表》

所用比对样品：转速表	辽宁省计量科学研究院	2025年12月	吴晶13940351655
20	2025—区—05	西南大区压缩天然气加气机检定装置

计量比对	A类	比对技术参数：流量

方法依据：JJG 996《压缩天然气加气机》

所用比对样品：压缩天然气加气机	中国测试技术研究院	2025年12月	熊茂涛13688491466
21	2025—区—06	华北大区临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置计量比对	A类	比对技术参数：流量

方法依据：

(1) JJG 1037《涡轮流量计》

(2) JJG 633《气体容积式流量计》

所用比对样品：涡轮流量计、气体腰轮流量计	河北省计量监督检测研究院	2025年12月	康煦晖15630499226
22	2025—B—01	酶催化活性浓度

计量比对	B类	比对技术参数：酶催化活性浓度

方法依据：国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM）发布的血清中丙氨酸氨基转移酶的参考测量程序（37 ℃）

所用比对样品：高、低两个水平的血清中丙氨酸氨基转移酶样品	中国计量科学研究院	2026年6月	武利庆13681468694
23	2025—B—02	同轴小功率标准装置计量比对	B类	比对技术参数：功率

方法依据：JJF 1885《射频与微波功率计校准规范》

所用比对样品：功率计	江苏省计量科学研究院	2026年6月	季青13914706621
24	2025—B—03	0.01级静重式力标准机标准装置（压向）计量比对	B类	比对技术参数：力值

方法依据：JJG 734《力标准机》

所用比对样品：0.01级标准测力仪	江苏省计量科学研究院	2026年6月	李冰莹13951804098
25	2025—B—04	直流电阻箱检定装置计量比对	B类	比对技术参数：电阻值

方法依据：JJG 982《直流电阻箱》

所用比对样品：直流电阻箱	辽宁省计量科学研究院	2025年12月	梁国鼎

13889294540
26	2025—B—05	经纬仪检定装置计量比对	B类	比对技术参数：一测回水平方向标准偏差

方法依据：JJG 100《全站型电子速测仪》

所用比对样品：电子经纬仪	中国测试技术研究院	2026年6月	孔令辉19828966929
27	2025—B—06	土工击实仪标准装置计量比对	B类	比对技术参数：击实锤体质量、击实锤底直径

方法依据：JJG（交通）058《土工击实仪》

所用比对样品：土工击实仪击实锤	交通运输部公路科学研究所国家道路与桥梁工程检测设备计量站	2025年12月	张金凝13466696162
28	2025—B—07	机动车发动机转速测量仪校准装置计量比对	B类	比对技术参数：转速

方法依据：JJF 1375《机动车发动机转速测量仪校准规范》

所用比对样品：发动机转速测量仪	甘肃省计量研究院	2026年6月	叶福钰

13609396402蒋维栋

15002584670
29	2025—B—08	扫描探针显微镜校准装置计量比对	B类	比对技术参数：台阶高度/沟槽深度

方法依据：JJF 1351《扫描探针显微镜校准规范》

所用比对样品：台阶高度/沟槽深度样板	中国计量科学研究院	2026年6月	施玉书15901234276
30	2025—B—09	卧式金属罐容量检定装置计量比对	B类	比对技术参数：容量

方法依据：JJG 266《卧式金属罐容量》

所用比对样品：卧式金属罐	辽宁省大容量计量站（国家大容量第一计量站）	2026年6月	李建颖18604230815
31	2025—B—10	烘干法水分测定仪检定装置计量比对	B类	比对技术参数：称量、水分

方法依据：JJG 658《烘干法水分测定仪》

所用比对样品：烘干法水分测定仪	吉林省计量科学研究院	2026年6月	贾琨18744034608
32	2025—B—11	通信用光功率计检定装置计量比对	B类	比对技术参数：光功率

方法依据：JJG 965《通信用光功率计》

所用比对样品：光电型光功率计	山东省计量科学研究院	2026年6月	程康18553159198
33	2025—B—12	转速标准装置检定装置计量比对	B类	比对技术参数：转速

方法依据：JJG 326《转速标准装置》

所用比对样品：0.01级转速标准装置	福建省计量科学研究院	2026年6月	张一15980238908
34	2025—B—13	电动扭矩扳子校准装置计量比对	B类	比对技术参数：扭矩

方法依据：JJF 1610《电动、气动扭矩扳子校准规范》

所用比对样品：电动扭矩扳子	无锡市检验检测认证研究院	2025年12月	赵晓兵18951506221
35	2025—B—14	激光干涉仪检定装置计量比对	B类	比对技术参数：线性位移

方法依据：JJG 739《激光干涉仪》

所用比对样品：激光干涉仪	中国计量科学研究院	2026年6月	蒋远林13121211170
36	2025—B—15	医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定装置计量比对	B类	比对技术参数：空气比释动能率、管电压

方法依据：JJG 1078《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源》

所用比对样品：医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源	中国测试技术研究院	2025年12月	张晓栋19828966393
37	2025—B—16	立式金属罐容量检定装置计量比对	B类	比对技术参数：容量

方法依据：JJG 168《立式金属罐容量》

所用比对样品：5000 m3立式金属罐	山西省大容量计量站（国家大容量第二计量站）	2025年12月	刘苏荣15635917880
38	2025—B—17	雨量器（计）检定装置计量比对	B类	比对技术参数：雨量值

方法依据：JJG 524《雨量器和雨量量筒》

所用比对样品：雨量量筒（200mm承水口径专用）	中国气象局气象探测中心	2026年6月	丁红英18511581757